询比采购文件

（综合评分法）

项目名称：卡若区检察院检务设备采购项目

采购人：昌都市卡若区检察院

日期：二零二三年十月

**（综合评分法）**

### 一、询比采购内容

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **采购预算（固定单价报价）** | **成交供应商数量（名）** | **备注** |
| 卡若区检察院检务设备采购项目 | 239671元 | 1 |  |

### 询比资格条件

具体详见初步评审表

**三、采购货物内容**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 报价品牌及型号规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 高清同步录音录像服务器 | 1.采用一体式嵌入式架构及嵌入式Linux操作系统，集成音视频矩阵、编解码、智能分析等模块，具有画面合成、混音录像、视音频存储、光盘刻录加密、音视频智能处理剂远程提讯等功能。2.支持2路HDMI输入，2路VGA视频输入；支持2路HDMI视频输出，2路VGA视频输出；支持2路Mic In幻象输入、2路Line In、1路D-Mic In；3.内置8个SATA接口（支持接入DVD、SATA硬盘），每个SATA接口支持接入8TB硬盘。4.内置8寸触控屏，支持实时显示通道状态、刻录/录制状态、USB接入状态、视频画面、光盘/硬盘总容量及已使用容量、刻录剩余时长、异常告警信息、CPU内存占用率、网络情况等；5.内置双DVD刻录光驱或双蓝光刻录光驱，支持光驱热插拔，支持便捷拆卸光驱，可实现在不拆设备机箱的情况下更换光驱。6.视频编码格式：H.264和H.265，视频传输码率支持在32kbps-8Mbps范围内设置；7.音频编码格式：支持G.711、G.722、AAC\_LC、ADPCM和Opus；音频采样率：支持8KHz、16KHz、32KHz和48KHz可设置；音频编码码率：支持在32kbps～128kbps范围内设置。8.支持8路IP摄像机（H.264或H.265摄像机）接入，支持8路4K接入；9.支持大画面，1大1小，2等分，1大2小，3等分，4等分，1大4小，1大5小，1大7小，9等分、自定义设置等13种合成画面风格可选，可同时接入9路通道参与合成；10.支持两路证据展台（HDMI、VGA）接入并编码，支持两路证据编码独立录像，可同时将两路证据画面加入到合成画面中。11.支持25路音频输入，能够实现远程声音和本地声音混音刻录；12.支持合成画面的双光盘同步刻录、循环刻录和只录像不刻录，中途更换新光盘，可以识别上一张光盘停止的时间点，在新光盘中继续刻录；13.支持刻录光盘加密功能，加密后的光盘自动播放时需使用专用播放器输入正确密码后才能查看和播放光盘内的音视频及附件；14.支持片头叠加功能，支持自定义设置并叠加法庭名称、案号、案由、开庭时间、庭次、碟片序号等；15.支持对多种视频智能分析（区域看防、视频诊断、异常行为检测、姿态检测、讯问监督、留置监督）的算法进行详细的参数配置，支持视频窗口绘制待检测区域；16.支持在国产操作系统上登录WEB客户端并进行参数配置、浏览、播放录像、下载等操作。17.具有“国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心”出具的产品检验报告 | 1  | 台 |
| 2 | 高清全景摄像机 | 1.≥500万像素，图像分辨率≥3072×1728，设备内置GPU芯片2.内置2.8mm定焦镜头，传感器尺寸≥1/2.8英寸，最低照度≤0.0005Lux(彩色)，≤ 0.0001Lux(黑白)3.支持H.264、H.265和MJPEG视频编码，支持G.711a、G.711u、G.726、G.722、AAC\_LC、ADPCM、G722.1c音频编码，支持AEC回声消除、混音录像功能。4.设备支持三码流：主码流分辨率为3072×1728，帧率为30fps；子码流分辨率为720P，帧率为30fps；第三码流分辨率为D1，帧率为30fps。各码流的视频分辨率、帧率、编码格式可单独设置。5.设备红外补光距离80米，支持SmartIR功能，可根据所摄目标距离自动调节补光辐射功率，使物体不过曝6.设备支持3D数字降噪、电子防抖、畸变矫正、远端放大、强光抑制、自动增益、自动曝光、背光补偿图像增强，透雾、语音对讲、远程管理、数字水印、断电保护 功能7.设备支持移动侦测，遮挡报警，警戒线，虚焦检测，场景变更，区域进入，区域离开，区域入侵，物品遗留，物品拿取，人员聚集，声音异常，起雾检测行为分析智能功能和磁盘满、网线断开、磁盘错误等异常侦测功能8.支持人/非机动车/机动车感兴趣目标侦测过滤功能，支持单选和多选9.设备支持文字转语音功能10.设备支持ANR断网续传功能11.设备应能满足在DC12V±30%宽电压环境下正常工作，支持POE及电源热备份；具备IP67防护等级，工作温度-40°~70°12.设备应具有“国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心”出具的网络摄像机产品型式检验报告 | 1 | 个 |
| 3 | 高清特写摄像机 | 1.≥500万像素，图像分辨率≥3072×1728，设备内置GPU芯片2.内置2.8-12mm电动变焦镜头，传感器尺寸≥1/2.8英寸，最低照度≤0.0005Lux(彩色)，≤ 0.0001Lux(黑白)3.支持H.264、H.265和MJPEG视频编码，支持G.711a、G.711u、G.726、G.722、AAC\_LC、ADPCM、G722.1c音频编码，支持AEC回声消除、混音录像功能。4.设备支持三码流：主码流分辨率为3072×1728，帧率为30fps；子码流分辨率为720P，帧率为30fps；第三码流分辨率为D1，帧率为30fps。各码流的视频分辨率、帧率、编码格式可单独设置。5.设备红外补光距离80米，支持SmartIR功能，可根据所摄目标距离自动调节补光辐射功率，使物体不过曝6.设备支持3D数字降噪、电子防抖、畸变矫正、远端放大、强光抑制、自动增益、自动曝光、背光补偿图像增强，透雾、语音对讲、远程管理、数字水印、断电保护 功能7.设备支持移动侦测，遮挡报警，警戒线，虚焦检测，场景变更，区域进入，区域离开，区域入侵，物品遗留，物品拿取，人员聚集，声音异常，起雾检测行为分析智能功能和磁盘满、网线断开、磁盘错误等异常侦测功能8.支持人/非机动车/机动车感兴趣目标侦测过滤功能，支持单选和多选9.设备支持文字转语音功能10.设备支持ANR断网续传功能11.设备应能满足在DC12V±30%宽电压环境下正常工作，支持POE及电源热备份；具备IP67防护等级，工作温度-40°~70°12.设备应具有“国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心”出具的网络摄像机产品型式检验报告 | 2 | 个 |
| 4 | 摄像机电源 | 1.25A.100-240V AC输入，12V DC输出，输出功率15W。 | 3 | 个 |
| 5 | 高保真拾音器 | 高保真拾音器，高档互补型全向双电容咪头，适用于10～150平方米拾音范围，频率响应：20Hz～20kHz，阻抗：600欧姆非平衡，灵敏度：-30dB，信噪比：80d | 1 | 个 |
| 6 | 数字音频主机 | 1.支持1路数字MIC输入、2路幻象MIC输入、3路Line输入、2路Audio输入2.支持3路Line输出、1路Audio输出3.支持AAC-LC（采样率可达48KHz）、G.722、PCMA、PCMU、ADPCM音频编码格式4.支持AEC回声抵消功能5.支持音频降噪功能，降噪等级可调6.支持均衡器功能，支持对每路输入音频进行十段均衡调节7.支持6路音频输入，支持每路输入音频增益独立调节8.支持5路音频输出，并能对输出音量进行独立调节 | 1 | 台 |
| 7 | 时间温湿度屏 | 显示认罪认罚室的温度和湿度信息；支持RS485协议、支持以太网接入，配合SVR叠加温湿度信息。设备尺寸为580mm(长) x 380mm(宽) x 36mm(高)。 | 1 | 台 |
| 8 | 签名捺印板 | 多功能签批终端，内置500w像素摄像头，10寸屏幕，7H钢化玻璃保护，无线无源电磁书写笔，电容式按压指纹采集。 | 1 | 个 |
| 9 | 示证展台 | 实物展示台，800万像素，整机180倍放大，支持自动/手动对焦和白平衡，HDMI接口1进1出，VGA接口2进2出，RCA视频接口1进1出，S-VIDEO接口1出，3.5mm音频接口2进1出，6.3mm麦克风接口1进。 | 1 | 台 |
| 10 | 液晶显示器 | 65英寸电视（含壁装支架） | 1 | 台 |
| 11 | 办公电脑 | i5-1135G7 16G 512SSD | 1 | 台 |
| 12 | 交换机 | 24口千兆交换机 | 1 | 台 |
| 13 | 彩色打印机 | 彩色激光有线+无线多功能打印复印扫描打印机 | 1 | 台 |
| 14 | 机柜 | 网络服务器机柜1.2米，22U | 1 | 个 |
| 15 | 辅材 | 电源线、网线、高清线、管材等 | 1 | 套 |
| 16 | 便携式高清同步录音录像系统 | 10/100M自适应POE网口；1路HDMI输入、1路HDMI输出；3.高清同步录音录像主机内置不少于2个摄像头，分辨率不低于1080P;后置摄像头不少于士45°旋转，1-5米可清晰看人脸表情、坐姿、全身。4.高清同步录音录像主机内置双向拾音器，清晰拾取办案人员及被调查人声音，支持外接双角色分离阵列麦克。5.高清同步录音录像主机内置双扬声器、支持内置温温湿度模块，可采集环境温湿度；支持外接温湿度仪。6.高清同步录音录像主机内置一块1T硬盘、一块256固态硬盘，无需拆机即可拆卸机械硬盘。7.高清同步录音录像主机整机CPU、内存等核心部件均采用国产化部件。8.高清同步录音录像主机视频编码格式：支持H.264和H.265，视频编码码率:支持在32kbps-16Mbps范围内设置；音频编码格式：支持G.711、G.722、AAC\_LC、ADPCM和Opus；音频采样率：支持8KHz、16KHz、32KHz和48KHz可设置9.高清同步录音录像主机支持5路IP摄像机（H.264或H.265摄像机、1080P）接入、帧率支持30帧/秒；10.高清同步录音录像主机内置双蓝光刻录光驱，刻录支持DVD士R，BD-R/BD-RE，DVD土RW。11.高清同步录音录像主机支持大画面，1大1小，2等分，1大2小，上1下3，4等分，左1右2，左1右3及自定义画面风格，合计9种合成画面风格可选；12.高清同步录音录像主机合成画面OSD叠加功能；支持系统时间叠加、温湿度信息叠加（配合温湿度计）、设备sn序列、地理位置信息、生命体征信息叠加（配合生命体征仪）、自定义字幕叠加、电子签名叠加和片头信息叠加；13.高清同步录音录像主机支持合成画面的双光盘同步刻录、循环刻录和只录像不刻录，中途更换新光盘，可以识别上一张光盘停止的时间点，在新光盘中继续刻录；14.高清同步录音录像主机支持实时显示每个刻录机中是否有光盘、光盘刻录容量、光盘剩余时间、光盘剩余空间、刻录状态和刻录过程中的问题等状态；15.高清同步录音录像主机支持H.323、SIP视频会议协议,支持RTSP协议，远程点支持双流。16.具有“国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心”出具的产品检验报告 | 1 | 台 |
| 17 | 公益诉讼取证勘查箱 | 1、21寸铝镁合金拉杆箱，具备容纳技术参数中除辅助器材箱以外所有仪器、试剂耗材的能力，符合便携性要求。箱体具有TSA密码锁、全向滑轮、激光雕刻标识。仪器、耗材、试剂有专门存放区域。具有250mL避光存样瓶≥2只、样品标签≥30张、操作台布1张、天平1只（称重范围0.5g-1.0kg，精度0.1g）、pH试纸1包、滤纸1包、剪刀1只、镊子1只、密封袋≥30只、签字笔≥2只、进样器≥3只、过滤头≥10个、15mL比色瓶≥6只、50mL量杯≥5只、洁净布≥10只。★2、执法记录仪：防护等级≥IP65、分辨率≥1920\*1080P、内存≥32G、水平视角≥120°；支持WIFI传输，可通过勘验取证终端连接执法记录仪实现画面监控、录像回放、视频下载。具有红外夜视功能（支持手动/自动，≥6灯），支持多种佩戴方式。3、面积测量仪：彩色屏幕≥2.4寸，具有GPS定位功能，可实现自动测量、车载测量、坡面测量等方式。通过USB直连PC客户端软件，一键生成图纸。4、手持式酸度计：测量范围(pH:0～14.00，E:±1999mV，温度:0～60℃)，分辨率(pH:0.01，温度:±1℃)，精度(pH:0.01，温度:±1°C)，温度补偿(0-60°C手动/自动补偿)。★5、手持式溶解氧分析仪：测量范围0.0～20.0mg/L，误差±0.3mg/L，残余电流≤0.15mg/L，响应时间 ≤30s(20℃时90%响应)，自动温度补偿范围:0～40℃。6、电导率仪：测量范围 0-5000μs/cm，解析度 1μs/cm，精度± 2μs/cm +1%FS;具有一点校准、温度自动补偿功能。7、多功能声级计：测量范围：40dBA-130dBA,频率范围：20Hz-12.5KHz。8、气体检测仪：具有硫化氢气体检测功能，三防设计、锂电供电；具有甲醛检测功能，配备电化学传感器，液晶屏数显，检测范围0-1.999mg/m3；具有TVOC检测、温湿度检测模块。9、食品检测仪：可检测蔬菜、水果、肉类食品硝酸盐含量和背景辐射，误差＜10%，辐射测试10秒，锂电供电。10、土壤酸度计：检测范围3-8pH，精度：±0.2pH，可测深度≥20cm。11、快检试剂：具有COD、氨氮、总磷、重金属水质试剂，均≥20次；农药残留、亚硝酸盐、酸价/过氧化值、表面洁净度食品检测试剂，均≥20次。12、辅助器材箱：实验服1件、水质采样器1只（有机玻璃材质，容量≥500mL）、土壤取样钻1只（全钢材质，可拆卸，钻头长度≥18cm）、250mL无菌采样瓶≥2只、250mL玻璃存样瓶≥2只、1000mL水质取样袋≥20只、手套1盒、创可贴1盒、移液枪（含枪头）1支、废品袋≥5只。★13、勘验取证终端1台（屏幕≥10英寸、内存≥4G、存储≥64G）。系统前端具有数据填报、电子签名、资料查阅、生成报告功能，支持单机离线操作，采取双向存储模式（联网时采用网络传输+云存储方式，离线时采用本地加密+整包+本地数据库存储方式）。后端管理系统具有新建案件、案件查询、资料管理、用户管理等功能。前端与后端数据互通、双向流转、案件协同。▲手持式溶解氧分析仪需具有“校准证书”▲勘验终端需具有“软件评测报告” | 1 | 套 |
| 18 | 系统开通服务 | 指派专业工程师到客户现场，根据需求向客户提供设备组网规划、勘察、设计、安装、开通、调试等服务。 | 1 | 项 |
| 19 | 公益诉讼取证勘查箱 | 指派专业工程师远程指导培训设备使用等服务。 | 1 | 项 |

**四、供货期**

根据合同签订条款具体约定。

**五、付款方式**

根据合同签订条款具体约定。

### 六、联系方式

 采购人：昌都市卡若区检察院

联系人：胡老师

电 话：13989058539

座 机：

地 址：西藏自治区昌都市卡若区

### 七、其它有关规定

1、凡有意参加询比的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在西藏自治区昌都市电子卖场·服务超市网上下载查看本项目需求文件以及变更公告等询比前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有询比实质性要求内容。

2、供应商须在平台上报名并按要求上传响应文件，未按要求提供的为无效供应商。

3、无论询比结果如何，供应商参与本项目的所有费用均由自行承担。

**八、评选方法**

1、本项目不组织现场开标，由采购人采取网上开标评标的方式采购。在规定的截止时间前，供应商应按要求上传响应文件，纸质版文件应按规定截止时间前递交至昌都市卡若区检察院，否则投标文件无效。

2、定标原则：综合评分法。满分100分，采购人对已入围评审的报名供应商的响应文件和报价进行评分，得分最高的供应商为成交供应商；未入围的报名供应商不参与评审。入围：是指采购人使用筛选工具后未筛除的供应商。

如供应商得分相同，采取随机抽取的方式确定。

**九、无效响应**

投标供应商出现以下情形，进行废标处理：

1、供应商不具备采购文件规定的基本资格条件或特定资格条件；

2、响应文件不按规定的格式、内容填写或未按规定上传的；

3、供应商超出营业范围响应的；

4、响应文件出现多个响应方案或响应报价的；

5、供应商的响应文件内容与采购项目要求有严重背离；

6、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

7、响应报价超出采购最高限价的；

8、出现不符合必须强制执行的国家标准的；

9、响应文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受条件的；

10、资质文件内容复印不清楚，评审小组无法确认其内容。

**十、其他**

1、供应商必须对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到要求。

2、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

**十一、供应商提交响应文件**

1、供应商线上报名、报价时需上传盖章后的电子文档一份。

2、采购人将以平台的线上资料作为评判依据，供应商在平台填写的报价与电子文档的报价不一致的，以平台填写的为准。

3、供应商制作上传的响应文件电子文档，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，未按要求制作响应文件的进行废标处理。

**十二、评审标准**

1、初步评审

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评审内容 | 评审标准 |
| 1 | 营业执照 | 具有独立承担民事责任的能力（有效的营业执照）； |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | （1）具有良好的商业信誉承诺函（供应商在参加采购活动前被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关部门处罚（处理）的，不能认定为具有良好的商业信誉）。（2）具有健全的财务会计制度【①可提供近一年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注），②也可提供2022年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表），③供应商注册时间截至响应文件递交截止日不足一年的，可提供任意时间段的资产负债表复印件或基本开户银行出具的资信证明（同时提供开户许可证（若有））复印件；⑤也可提供具有健全的财务会计制度承诺函。 |
| 3 | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 供应商提供有效的依法纳税证明，纳税证明凭证或零申报凭证； |
| 4 | 网站截图 | 未被《[国家企业信用信息公示系统](http://www.so.com/link?m=avKStJofbrIsaBqw%2B%2B2vdAxtcVz2JXf%2FXa3tKu3k8uQ6sTyKhNTKbLvskNzGQ74UIPt9%2F0BN0Jelc4r1UxQ69fD%2Bv0%2FefCkvvEhoC8y%2BInSX1ws98V%2FCSvvk%2FQTK9V%2BhAFHlLvUFd0owQxHj9cFmYJGtUDMuQMY%2FwMQtL3BieRLdY6OV2zdPkpw%3D%3D" \t "_blank)》、《中国政府采购网》和《信用中国》列入政府采购严重违法失信行为记录名单中：提供上述网站信息截图（投标有效期内查询的截图）；2.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明书）；  |
| 5 | 响应申请文件上传 | 是否符合要求的时间前上传 |
| 6 | 响应申请文件签字和加盖供应商公司鲜章 | 是否按响应文件要求签字和加盖供应商公司鲜章 |
| 7 | 资质要求 | / |
| 8 | 响应申请书内容 | 比选申请书内容是否完整响应比选文件 |
| 说明：1.合格打“√”, 不合格打“×”。2.供应商提供的响应文件有一项内容不合格，综合评定为不合格。响应文件即没有实质性响应询比采购文件的要求，即初步审查不通过，不能进入下一阶段评审。 |

2、详细评审

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分因素** | **分值** | **评分标准（以下评分标准为举例）** | 说明 |
| 1 | 投标报价 | 30 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 | 高于预算价为无效报价 |
| 2 | 服务部分 | 60 | 服务需求内容提供书面方案。1、现场管理及运输服务方案。（20分）①方案描述清晰，完整可行，得15-20分。②方案描述较清晰，较可行，得8-14分。③方案描述不够清晰，可行性一般，得1-7分。④无方案，得0分。2、现场安全措施方案。（20分）①方案完整、详细、与本项目相适应，得15-20分。②方案较完整、详细、与本项目较相适，得8-14分。③方案不够完整、详细，与本项目不太相适，得1-7分。④无方案，得0分。3、进度措施保障方案。（20分）①方案描述清晰，完整可行，得15-20分。②方案描述较清晰，较可行，得5-9分。③方案描述不够清晰，可行性一般，得1-4分。④无方案，得0分。 | 根据采购服务要求为标准，对各供应商提供的书面方案进行横向比较评分。 |
| 3 | 商务部分 | 10 | 供应商自2018年1月1日起在全国范围内提供过类似服务的，每提供1份合同或其他有效证明文件得5分，最高得10分。 |  |

1. **服务需求书**

**一、项目概况**

卡若区检察院检务设备采购项目

1. **项目服务内容**

详见询比文件。

**十四、供应商编制响应文件要求**

 （项目名称）

响

应

文

件

供应商名称： （盖章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

日期： 年 月 日

**一、报价**

（一）报价函

**报价函**

（采购人名称）：

我方收到\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（项目名称）的询比采购文件，经详细研究，决定参加该项目的询比。

1、愿意按照询比采购文件中的一切要求，提供本项目的所需货物，报价为人民币大写： 元整；人民币小写： 元。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件电子文档壹份。

3、我方承诺：本次询比的有效期为30天。

4、我方完全理解和接受贵方询比采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个询比采购过程中，我方若有违规行为，接受按照平台相关规定给予惩罚。

6、我方若中选，将按照询比结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

 供应商名称（公章）：

 年 月 日

（二）投标报价表

**投标报价表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 供应商名称 |  |
| 投标报价 | 大写： |
| 小写： |

 供应商名称（公章）：

年 月 日

1. 明细报价单

明细报价单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务内容 | 详细说明 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

**二、法定代表人授权委托书（格式）/法定代表人（格式）（二选一）**

**法定代表人授权委托书**

致： （采购人名称）：

 （法定代表人名称）是 （供应商名称）的法定代表人，特授权 （被授权人姓名及身份证代码）电话 代表我单位全权办理上述项目的询比、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人： 法定代表人：

（签字或盖章） （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

供应商名称（公章）

年 月 日

---------------------------------------------------------------------------

**法定代表人证明**

致： （采购人名称）：

 （法定代表人名称及身份证代码）是 （供应商名称）的法定代表人，电话 代表我单位全权办理上述项目的询比、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。签字负全部责任。

法定代表人（签字或盖章）： 供应商名称（公章）

年 月 日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

**三、诚信声明**

**诚信声明（格式）**

项目名称：

致： （采购人名称）：

 （供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人的检查验证，符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年 月 日

**四、初步评审资料**

*按照询比采购文件要求提供（格式自定）*

**五、技术部分**

*按照询比采购文件要求提供（格式自定）*

### 六、商务部分

*按照询比采购文件要求提供（格式自定）*

### 七、其它部分

*按照询比采购文件要求提供（格式自定）*

### 八、其他应提供的资料

*供应商认为其他需提供的项目有关的资料（格式自定）*