**（综合评分法）**

### 一、谈判采购内容

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **采购预算****（元）** | **资金来源** | **备注** |
| 焦作文旅大数据平台运营运维项目  | 490000  | 财政预算资金 |  |

### 二、谈判资格条件

**（一）一般资格条件**

1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，扫描件加盖公章）；

 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

 6、法律、行政法规规定的其他条件。

 7、根据《〈政府采购法实施条例〉释义》，银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，取得营业执照的分支机构可以分公司名义参与投标，但同一上级公司的两个分支机构不得同时参加投标，招标文件中涉及的“法定代表人”在前述特殊行业中即对应为“分支机构负责人”。

（2-6由供应商自行提供承诺说明，加盖公章）

### 三、采购服务内容

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类型** | **名称** | **功能及技术指标** | **参数要求** | **数量** | **服务期** |
| 平台运营运维 | “焦作文旅大数据平台”运营运维 | “焦作智慧文旅公共服务平台”对接 | 打通系统实现数据互通（相关费用由供应商自理） | 1 | 1年 |
| “焦作文物综合监管平台”对接 | 打通系统实现数据互通（相关费用由供应商自理） | 1 | 1年 |
| “数据上报小程序”对接 | 打通系统实现数据互通（相关费用由供应商自理） | 1 | 1年 |
| “舆情监控”系统提升服务 | 按照上级单位相关工作要求，实现对各大视频网站，贴吧，等平台关键信息的及时预警分析功能。 | 1 | 1年 |
| “游客态势感知”提升服务 | 实现对指定区域游客的画像分析，触网短信发送功能。 | 1 | 1年 |
| 视联网服务 | 1.提供电脑端管理平台及手机APP，平台可按照“市、县、景区”三级实现分权分域功能★2.具备在区域入侵、人脸布控、火情预警、车牌布控、电动车识别、抽烟识别、口罩识别、离岗识别、人群聚集识别等AI功能；(要求提供加盖功能提供厂商公章的AI功能截图或现场演示操作)3.系统后台采用全云化部署模式，双中心+多分省节点架构，具备灾备能力，符合等保三级要求，系统后台可靠性高，支持弹性动态扩容。系统后台支持视频流加密传输。（要求提供等保三级证书） | 1 | 1年 |
| 组网服务 | 全域旅游中心专线 | 100M | 1 | 1年 |
| 4A级以上景区及重点文博场所视频对接 | 符合《公共安全重点区域视频图像信息采集规范》（GB37300-2018）标准确保线路畅通，画面清晰 | 10 | 1年 |
| 安全大脑服务 | 1. 国产品牌，机架式硬件设备，基于高性能硬件平台和专业安全操作系统，多核处理器硬件架构。2.网络接口：配置≥5个千兆电口，≥4个Combo接口，USB3.0接口≥2个，CON口≥1个，标配单电源。3.整机网络吞吐量≥2Gbps，防病毒吞吐量≥600Mbps，IPS吞吐量≥800Mbps，并发连接数≥180万，新建并发连接≥4.5万/s，IPSecVPN≥2000个，SSLVPN最大用户数≥1000，SSLVPN授权用户数≥100个。★4.支持配置源地址路由、源接口路由、目的接口路由、目的地址路由；（要求提供产品软件界面截图以证明）★5.支持对多层级管道进行最大带宽限制、最小带宽保证、每IP或每用户的最大带宽限制和最小带宽保证；实现基于应用的隧道流控及智能选路；（要求提供产品软件界面截图以证明）★6.具备8100种以上攻击特征库规则列表，至少支持基于协议类型、操作系统、攻击类型、流行程度、严重程度、特征ID等方式的查询 ；（要求提供产品软件界面截图以证明）

7.支持批量添加自定义URL，支持自定义URL分类过滤，并带三年特征库升级服务；8.支持2个系统软件并存，并支持系统软件回滚，防止配置不当或系统故障造成的网络中断，充分保证了系统的稳定性；（要求提供所投产品截图证明）9.支持数据包路径检测，可以自定义新建检测对象，检测对象可基于接口、源地址、源用户、源端口、目的地址、目的URL、目的端口、协议、应用等参数配置；（要求提供所投产品截图证明） | 1 | 1年 |
| 运维服务 | 人员驻场服务及安全办公云电脑/云桌面运营维护 | 人员：1人云电脑/云桌面，运营维护 | 1.基础配置：4核CPU,8G内存，国产操作系统及硬件设备；2.工具栏支持多种画面质量传输模式，可按清晰优先、流畅优先、默认设置、自定义设置四种模式进行切换。(要求提供功能截图或现场演示操作)；3.画面质量传输自定义模式支持个性化设置视频帧率、视频质量、图像帧率、图像色彩。(要求提供功能截图或现场演示操作)★4.产品厂商通过云电脑/云桌面可信云认证。(提供可信云证书查询截图)5.支持软件内设置直接关闭终端电源，可实现快速关闭瘦终端。(要求提供功能截图或现场演示操作)★6.支持批量订购资源包，包括计算资源、存储资源、网络资源，在资源包的资源内开通桌面。（要求提供功能截图或现场演示操作)★7.支持自定义镜像和共享镜像创建流程。（要求提供功能截图或现场演示操作) | 1 | 1年 |
| 法定重要节假日人员支撑、数据保障，提供入焦游客画像分析报告及其他日常运维服务及辅助工作 | 1 | 1年 |
| 硬件维护 | （全域旅游中心大数据平台相关硬件维护） | 1 | 1年 |

**四、服务期**

自合同签订之日起 1 年。

**五、付款方式**

合同签约后付成交金额的90%，服务期满经验收达标后付清尾款。

### 六、联系方式

 采购人：焦作市文化广电和旅游局

联系人：毋冠群

电 话：18530460902

地 址：河南省焦作市解放区人民路889号市政大厦东配楼2楼

### 七、其它有关规定

1、凡有意参加谈判的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在焦作市政府采购限额以下服务工程超市网上下载查看本项目需求文件以及变更公告等谈判前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有谈判实质性要求内容。

2、供应商须在平台上报名并按要求上传响应文件，未按要求提供的为无效供应商。

3、无论谈判结果如何，供应商参与本项目的所有费用均由自行承担。

**八、评选方法**

1、本项目由采购人外聘专家线下开标评标的方式采购。供应商须熟知公告要求，带上纸质响应文件资料并在谈判时间前到达现场。

2、定标原则：综合评分法。满分100分。采购人对已入围评审的报名供应商的响应文件和报价进行评分，得分最高的供应商为成交供应商；未入围的报名供应商不参与评审。入围：是指采购人使用筛选工具后未筛除的供应商。

如供应商得分相同，按照以下方式确定中选供应商：

按照价低者中标的方式确定。

**九、无效响应**

投标供应商出现以下情形，进行废标处理：

1、供应商不具备采购文件规定的基本资格条件或特定资格条件；

2、响应文件不按规定的格式、内容填写或未按规定上传的；

3、供应商超出营业范围响应的；

4、响应文件出现多个响应方案或响应报价的；

5、供应商的响应文件内容与采购项目要求有严重背离；

6、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

7、响应报价超出采购最高限价的；

8、出现不符合必须强制执行的国家标准的；

9、响应文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受条件的；

10、资质文件内容复印不清楚，评审小组无法确认其内容。

### 十、其他

1、供应商必须对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到要求。

2、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

**十一、供应商提交响应文件**

1、供应商线上报名、报价时需上传盖章后的电子文档一份。

2、**采购人将以平台的线上资料作为评判依据，供应商纸质响应文件辅助评审。供应商在平台填写的报价与电子文档、纸质文件的报价不一致的，以平台填写的为准。**

3、供应商制作的响应文件电子文档，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，未按要求制作响应文件的进行废标处理。

**十二、谈判**

1、谈判时间：2023年11月9日15点

2、谈判地点：河南省焦作市解放区天河北路天河公园全域旅游服务中心

3、已报名供应商未在规定的时间参与线下谈判，作废标处理。

4、采购人以抽签的形式确定谈判顺序。

5、经谈判确定最终采购需求且谈判结束后，供应商应当按照变动情况提交书面承诺及最后报价，未提交的供应商作废标处理。

**评审标准**

|  |  |
| --- | --- |
| 评标项目及分值 | 评标方法描述 |
| 报价（20分） | 投标报价（20分） | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件资格性和符合性要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分20分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×20，计算过程及结果按四舍五入，保留两位小数。 |
|
|
| 技术评分（45分） | 技术要求部分（39分） | 完全满足“服务内容及要求”基本技术要求得39分，响应性文件与采购文件要求的技术参数功能不符合或负偏离的每项扣3分，带★功能不符合或负偏离的每项扣6分，扣完为止。 |
| 售后服务方案（3分） | 具备完善的售后服务方案（包括：服务方案的内容、形式、故障维修时间、问题解决质量、响应时间）承诺妥善解决突发事故和投诉事宜等，处理方案及承诺措施详细的。以上内容完整且科学可行得3分，基本完整可行得2分，不完整或可行性低的1分；未提供不得分。 |
|
|
| 项目培训方案（3分） | 根据采购文件要求，审查供应商提供的培训方案（培训内容、培训计划、培训方案及相关措施），方案科学合理、可行性高的得3分，基本合理、可行得2分，方案描述不清楚、可行性低的得1分，没有的不得分。 |
| 商务部分（35分） | 软件著作权要求（14分） | 为体现对平台二次升级能力的具备情况，供应商或所投产品厂商需具有数据采集、数据交换、数据处理、数据服务、数据治理、算法模型、算法开发、算法服务、数据仓库、网络爬虫、应用集成、模型管理、数据分析、图谱服务类的自主知识产权能力的佐证材料，全部提供得14分，同时提供 6-13 项佐证材料的得6分，同时提供 3-6 项佐证材料的得 3分，同时提供 3 项以下或不提供的不得分。 |
|
| 企业实力（21分） | 1.供应商同时具有ISO9001-质量管理体系认证证书、ISO/IEC20000-1信息技术服务管理体系认证证书、ISO/IEC27001信息安全管理体系认证证书、ISO22301-合规管理体系认证证书，每提供一个得1分，最高得4分。【提供上述有关证书扫描件加盖公章】 |
| 2.供应商具有具有CCRC-信息安全服务资质证书-信息安全应急处理（一级）的得3分，（二级）的得1分，其他得0分。【提供有关证书扫描件加盖公章】 |
| 3.供应商具有ITSS（信息技术服务运行维护标准符合性证书）壹级的得2分，贰级的得1分，其他得0分。【提供ITSS证书扫描件加盖公章】 |
| 4.供应商具有CCRC-信息安全服务资质证书-风险评估（一级）、信息系统建设和服务能力等级证书优秀级（CS4）证书，每提供一个得2分，最高得4分。【提供有关证书扫描件加盖公章】 |
| 5.供应商具有数据安全服务能力评定资格证书-数据安全建设，一级及以上得3分，其他得0分。【提供有关证书扫描件加盖公章】 |
| 5.供应商具有数据安全服务能力评定资格证书-数据安全评估，一级及以上得3分，其他得0分。【提供有关证书扫描件加盖公章】 |
| 7.供应商具有CMMI5软件成熟度认证证书的得2分。【提供有关证书扫描件加盖公章】 |
| 总分 | 100 |

**供应商编制响应文件要求**

1. **报价**

（一）报价函

**报价函**

（采购人名称）：

我方收到\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（项目名称）的谈判采购文件，经详细研究，决定参加该项目的谈判。

1、愿意按照谈判采购文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为人民币大写： 元整；人民币小写： 元。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件电子文档壹份。

3、我方承诺：本次谈判的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方谈判采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个谈判采购过程中，我方若有违规行为，接受按照平台相关规定给予惩罚。

6、我方若中选，将按照谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

 供应商名称（公章）：

 年 月 日

（二）明细报价表

 **明细报价表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类型** | **名称** | **功能及技术指标** | **参数要求** | **数量** | **报价（万元）** |
| 平台运营运维 | “焦作文旅大数据平台”运营运维 | “焦作智慧文旅公共服务平台”对接 | 打通系统实现数据互通（相关费用由供应商自理） | 1 |  |
| “焦作文物综合监管平台”对接 | 打通系统实现数据互通（相关费用由供应商自理） | 1 |  |
| “数据上报小程序”对接 | 打通系统实现数据互通（相关费用由供应商自理） | 1 |  |
| “舆情监控”系统提升服务 | 按照上级单位相关工作要求，实现对各大视频网站，贴吧，等平台关键信息的及时预警分析功能。 | 1 |  |
| “游客态势感知”提升服务 | 实现对指定区域游客的画像分析，触网短信发送功能。 | 1 |  |
| 视联网服务 | 1.提供电脑端管理平台及手机APP，平台可按照“市、县、景区”三级实现分权分域功能★2.具备在区域入侵、人脸布控、火情预警、车牌布控、电动车识别、抽烟识别、口罩识别、离岗识别、人群聚集识别等AI功能；(要求提供加盖功能提供厂商公章的AI功能截图或现场演示操作)3.系统后台采用全云化部署模式，双中心+多分省节点架构，具备灾备能力，符合等保三级要求，系统后台可靠性高，支持弹性动态扩容。系统后台支持视频流加密传输。（要求提供等保三级证书） | 1 |  |
| 组网服务 | 全域旅游中心专线 | 100M | 1 |  |
| 4A级以上景区及重点文博场所视频对接 | 符合《公共安全重点区域视频图像信息采集规范》（GB37300-2018）标准确保线路畅通，画面清晰 | 10 |  |
| 安全大脑服务 | 1. 国产品牌，机架式硬件设备，基于高性能硬件平台和专业安全操作系统，多核处理器硬件架构。2.网络接口：配置≥5个千兆电口，≥4个Combo接口，USB3.0接口≥2个，CON口≥1个，标配单电源。3.整机网络吞吐量≥2Gbps，防病毒吞吐量≥600Mbps，IPS吞吐量≥800Mbps，并发连接数≥180万，新建并发连接≥4.5万/s，IPSecVPN≥2000个，SSLVPN最大用户数≥1000，SSLVPN授权用户数≥100个。★4.支持配置源地址路由、源接口路由、目的接口路由、目的地址路由；（要求提供产品软件界面截图以证明）★5.支持对多层级管道进行最大带宽限制、最小带宽保证、每IP或每用户的最大带宽限制和最小带宽保证；实现基于应用的隧道流控及智能选路；（要求提供产品软件界面截图以证明）★6.具备8100种以上攻击特征库规则列表，至少支持基于协议类型、操作系统、攻击类型、流行程度、严重程度、特征ID等方式的查询 ；（要求提供产品软件界面截图以证明）

7.支持批量添加自定义URL，支持自定义URL分类过滤，并带三年特征库升级服务；8.支持2个系统软件并存，并支持系统软件回滚，防止配置不当或系统故障造成的网络中断，充分保证了系统的稳定性；（要求提供所投产品截图证明）9.支持数据包路径检测，可以自定义新建检测对象，检测对象可基于接口、源地址、源用户、源端口、目的地址、目的URL、目的端口、协议、应用等参数配置；（要求提供所投产品截图证明） | 1 |  |
| 运维服务 | 人员驻场服务及安全办公云电脑/云桌面运营维护 | 人员：1人云电脑/云桌面，运营维护 | 1.基础配置：4核CPU,8G内存，国产操作系统及硬件设备；2.工具栏支持多种画面质量传输模式，可按清晰优先、流畅优先、默认设置、自定义设置四种模式进行切换。(要求提供功能截图或现场演示操作)；3.画面质量传输自定义模式支持个性化设置视频帧率、视频质量、图像帧率、图像色彩。(要求提供功能截图或现场演示操作)★4.产品厂商通过云电脑/云桌面可信云认证。(提供可信云证书查询截图)5.支持软件内设置直接关闭终端电源，可实现快速关闭瘦终端。(要求提供功能截图或现场演示操作)★6.支持批量订购资源包，包括计算资源、存储资源、网络资源，在资源包的资源内开通桌面。（要求提供功能截图或现场演示操作)★7.支持自定义镜像和共享镜像创建流程。（要求提供功能截图或现场演示操作) | 1 |  |
| 法定重要节假日人员支撑、数据保障，提供入焦游客画像分析报告及其他日常运维服务及辅助工作 | 1 |  |
| 硬件维护 | （全域旅游中心大数据平台相关硬件维护） | 1 |  |
| 总计 |  |

注：本表可根据项目实际情况调整，并逐页盖章。

 供应商名称（公章）：

年 月 日

1. **服务方案**

*服务方案（格式自定）*

### 资格条件及其他

*按照采购文件要求提供扫描件*

---------------------------------------------------------------------------

**诚信声明（格式）**

项目名称：

致： （采购人名称）：

 （供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人的检查验证，符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年 月 日

---------------------------------------------------------------------------

### 四、其他应提供的资料

（一）其他资料

1、其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

**五、法定代表人授权委托书（格式）/法定代表人（格式）（二选一）**

**法定代表人授权委托书**

致： （采购人名称）：

 （法定代表人名称）是 （供应商名称）的法定代表人，特授权 （被授权人姓名及身份证代码）电话 代表我单位全权办理上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人： 法定代表人：

（签字或盖章） （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

供应商名称（公章）

年 月 日

---------------------------------------------------------------------------

**法定代表人证明**

致： （采购人名称）：

 （法定代表人名称及身份证代码）是 （供应商名称）的法定代表人，电话 代表我单位全权办理上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。签字负全部责任。

法定代表人（签字或盖章）： 供应商名称（公章）

年 月 日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（结束）