说明：

1、本文件共两个询比采购需求文件模版，《询比采购——综合评分法模版》和《询比采购——最低价法模版》。请采购人自行选择。

2、红色字体部分请采购人自行修改。

询比采购文件

（综合评分法）

项 目 号：20240708001

项目名称：贡觉县中学新学生食堂明厨亮灶网络监控设备采购安装

采 购 人：贡觉县中学

二〇二四年七月

**（综合评分法）**

### 一、询比采购内容

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **采购预算****（元）** | **成交供应商数量（名）** | **资金来源** | **备注** |
| 贡觉县中学新学生食堂明厨亮灶网络监控设备采购安装 |  50150.00 | 1 | 教育事业经费 |  |

### 二、询比资格条件

**（一）一般资格条件**

1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，扫描件加盖公章）；
 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
 6、法律、行政法规规定的其他条件。

（2-6由供应商自行提供承诺说明，加盖公章）

**（二）特定资格条件**

无*（如有，请自行添加，**并明确供应商须提供的资格条件证明材料）*

**三、采购服务内容**

***贡觉县中学新学生食堂明厨亮灶网络监控设备采购安装***

|  |
| --- |
| **何总监控网络报价清单** |
|  **电子与智能化 建筑智能化系统设计 弱电系统集成 防雷设计施工**  |
| 序号 | **设备名称** | **型号** | **品牌** | **图片** | **产品描述** | **数量** | **单价** | **金额** | **备注** |
| 1 | 海康摄像头 |  | 海康 |  | 1/2.8英寸400万CMOS传感器，支持1080P（1920\*1080）ICR双滤切换，30-50米红外距离、低照度增强技术，防眩光处理 4000V防雷、防浪涌，IP66防护，并且支持ONVIF最新版本4/6/m高清定焦镜头IP66防护 | 21  |  |  |  |
| 2 | 半球 |  | 海康 |  | l 1/2.7英寸200万像素CMOS传感器l /4mm/6mm高清定焦镜头可选，ICR双滤切换l 30-50米有效红外距离l 支持三码流同时输出，主码流最高分辨率1080p@30fpsl 支持智能分析，包括绊线、周界和计数统计功能l 支持宽动态、背光补偿、强光抑制、3D降噪、图像翻转l 支持走廊模式、透雾、场景模式设置l 支持时间模版设置l 双内核备份l 支持ROI感兴趣区域视频压缩技术l 支持图片叠加、IPv6、MTU设置、多播、心跳、黑白名单、SNMP | 1  |  |  |  |
| 4 | 支架 |  |  |  |  | 22  |  |  |  |
| 8 | 海康录像机 | 32路 | 海康 |  | 32路4盘位海康录像机 | 1  |  |  |  |
| 9 | 硬盘 | 8 | 西捷 |  | 型号 S81000DM004 接口类型 SATA 容量 8TB 缓存 256MB双碟容 5900RPM | 4  |  |  |  |
| 11 | 交换机 | POE |  |  | 交换机，100/1000M电口接入交换机机架式铁壳设计、内置电源 | 2  |  |  |  |
| 12 | 监控显示器 | 长虹 | 75 |  | l 采用ED工业级原装面板，满足7\*24小时连续工作显示l LED背光、节能环保、色彩绚丽、使用寿命长l 高清晰度、高色域、超高亮度、超高对比度，画面细节出众l 支持3D动态优化技术，有效消除噪波l 支持色彩优化技术，画面更加逼真、自然l 支持对比度增强技术，针对不同信号自动匹配l 支持细节表现增强技术，有效消除锯齿边缘l 支持VGA/DVI输入接口l 8ms极速响应时间，有效消除画面拖尾l 超宽视角l 内置低功耗电l 专业工程设计安装，支持多种安装方式 | 3  |  |  |  |
| 15 | 机柜 | 12U |  |  | 12U | 1  |  |  |  |
| 16 | HDMI线材 | 绿联 | 1月3日 |  | HDMI延长器 | 3  |  |  |  |
| 18 | PVC管2.0 | PVC管2.0 | 多联 |  | 线卡 线管 轧带 胶布 螺丝 网头等 | 100  |  |  |  |
| 19 | 立杆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 网络线 |  |  |  | 4对×2×0.5 | 6  |  |  |  |

**四、服务期**

自合同签订之日起 6 天。

**五、付款方式**

项目服务完成验收后一次性付款。

### 六、联系方式

 采购人：贡觉县中学

联系人：德庆多吉

电 话：15289150630

地 址：贡觉县中学

### 七、其它有关规定

1、凡有意参加询比的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在西藏自治区昌都市电子卖场·服务超市网上下载查看本项目需求文件以及变更公告等询比前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有询比实质性要求内容。

2、供应商须在平台上报名并按要求上传响应文件，未按要求提供的为无效供应商。

3、无论询比结果如何，供应商参与本项目的所有费用均由自行承担。

**八、评选方法**

1、本项目不组织现场开标，由采购人采取网上开标评标的方式采购。在规定的截止时间前，供应商应按要求上传响应文件。

2、定标原则：综合评分法。满分100分，采购人对已入围评审的报名供应商的响应文件和报价进行评分，得分最高的供应商为成交供应商；未入围的报名供应商不参与评审。入围：是指采购人使用筛选工具后未筛除的供应商。

如供应商得分相同，按照以下方式确定中选供应商：

供应商出现评分相同的情况，可采取随机抽取的方式确定

**九、无效响应**

投标供应商出现以下情形，进行废标处理：

1、供应商不具备采购文件规定的基本资格条件或特定资格条件；

2、响应文件不按规定的格式、内容填写或未按规定上传的；

3、供应商超出营业范围响应的；

4、响应文件出现多个响应方案或响应报价的；

5、供应商的响应文件内容与采购项目要求有严重背离；

6、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

7、响应报价超出采购最高限价的；

8、出现不符合必须强制执行的国家标准的；

9、响应文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受条件的；

10、资质文件内容复印不清楚，评审小组无法确认其内容。

**十、其他**

1、供应商必须对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到要求。

2、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

**十一、供应商提交响应文件**

1、供应商线上报名、报价时需上传盖章后的电子文档一份。

2、采购人将以平台的线上资料作为评判依据，供应商在平台填写的报价与电子文档的报价不一致的，以平台填写的为准。

3、供应商制作的响应文件电子文档，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，未按要求制作响应文件的进行废标处理。

**评审标准**

***（分值与评分标准仅供参考，采购人根据项目需求自行设定）***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分因素** | **分值** | **评分标准（以下评分标准为举例）** | 说明 |
| 1 | 投标报价 | 30 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 | 高于预算价为无效报价 |
| 2 | 服务部分 | 50 | 服务需求内容提供书面方案。1、服务及现场管理方案。（15分）①方案描述清晰，完整可行，得15分。②方案描述较清晰，较可行，得8-14分。③方案描述不够清晰，可行性一般，得1-7分。④无方案，得0分。2、服务优化方案。（15分）①方案完整、详细、与本项目相适应，得15分。②方案较完整、详细、与本项目较相适，得8-14分。③方案不够完整、详细，与本项目不太相适，得1-7分。④无方案，得0分。3、服务质量保障方案。（10分）①方案描述清晰，完整可行，得10分。②方案描述较清晰，较可行，得5-9分。③方案描述不够清晰，可行性一般，得1-4分。④无方案，得0分。4、服务现场安全保障方案（10分）①方案描述清晰，完整可行，得10分。②方案描述较清晰，较可行，得5-9分。③方案描述不够清晰，可行性一般，得1-4分。④无方案，得0分。 | 采购人会根据采购服务要求为标准，对各供应商提供的书面方案进行横向比较评分。 |
| 3 | 商务部分 | 20 | 供应商自2018年1月1日起在全国范围内提供过类似服务的，每提供1份合同或其他有效证明文件得5分，最高得20分。 | 提供合同或其他有效证明文件扫描件，原件备查。 |